**INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PRALKI AUTOMATYCZNEJ**

1. **UWAGI OGÓLNE**

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym, może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- posiada wymagane kwalifikacje do bezpiecznego użytkowania pralki automatycznej;

- ma właściwy stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim;

- zapoznał się z instrukcją obsługi i przeszedł przeszkolenie z zasad bhp.

1. **CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY**

**Przed pierwszym użyciem pralki automatycznej należy:**

- sprawdzić czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe;

- sprawdzić czy pralka nie znajduje się w pomieszczeniu, gdzie temperatura może paść poniżej 0’C;

- sprawdzić czy pralka jest ustawiona równo i stabilnie na twardym podłożu;

- sprawdzić czy pralka jest ustawiona w takim miejscu, aby była zapewniona właściwa wentylacja.

**Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:**

1. Przejrzeć tekstylia dedykowane do prania i włożyć do pralki odpowiednią ilość.
2. Zamknąć drzwiczki pralki (dociskając je do pralki).
3. Umieścić środki piorące w odpowiednich przegródkach dozownika.
4. Sprawdzić dopływ i odpływ wody.
5. Wybrać i nastawić pożądany program prania.
6. Należy nastawić temperaturę prania oraz ilość obrotów wirowania.
7. Włączamy pralkę.
8. **CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY**

**Zasadnicze czynności podczas pracy:**

1. Nie otwierać drzwiczek pralki podczas procesu prania.
2. Nie zmieniać ustawień w trakcie pracy urządzenia.
3. Nie dotykać drzwiczek pralki, które podczas pracy ulegają nagrzaniu.
4. **CZYNNOŚCI ZABRONIONE**

**Pracownikowi zabrania się:**

* Używania środków nieprzeznaczonych do prania w pralce.
* Używania środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
* Samowolnego naprawiania urządzenia bez wiedzy przełożonego.
* Używania wyeksploatowanego węża gumowego do doprowadzenia wody do pralki.

1. **PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY**
2. Wyłączyć pralkę (po zgaśnięciu kontrolnej lampki) i wyjąć z gniazda wtyczkę zasilającą.
3. Sprawdzić czy program prania jest skończony i czy woda została z pralki wypompowana.
4. Wyjąć pranie z bębna i sprawdzić czy bęben został całkowicie opróżniony.
5. Sprawdzić gumową uszczelkę drzwiczek i usunąć ewentualne ciała obce (guziki, itp.).
6. Pozostawić drzwiczki półprzymknięte, aby umożliwić suszenie wnętrza.
7. Zakręcić kranik dopływu wody.

ZATWIERDZIŁ: ………………………………………….